1. 打印设备1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **参数** |
| 1 | 幅面 | A4； |
| 2 | 打印颜色 | 黑白； |
| 3 | 打印速度 | ≥20ppm； |
| 4 | A5打印速度 | ≥30ppm； |
| 5 | 内存 | ≥64M； |
| 6 | 处理器 | ≥400MHz； |
| 7 | 首页打印输出时间 | ≤8.3秒； |
| 8 | 打印分辨率 | ≥1200dpi； |
| 9 | 月打印负荷 | ≥1万； |
| 10 | 打印技术 | 支持激光鼓粉一体； |
| 11 | 接口 | 支持USB2.0或以上； |
| 12 | 进纸盒容量 | ≥150页； |
| 13 | 出纸盒容量 | ≥100页； |
| 14 | 随机耗材 | ≥700； |
| 15 | 标准耗材 | ≥1500页； |
| 16 | 功耗 | ≤打印320W，待机33W，睡眠1.1W； |
| 17 | 噪音 | ≤打印6.5B(A)，就绪无声； |
| 18 | 设备体积 | ≤331x215x178mm |

★19.投标方须是原厂商针对此项目授权的经销商，不接受OEM品牌产品的投标。

★20.售后要求：收到用户电话通知后，需三十分钟内到达现场维修。（提供承诺，加盖公章）

注：上表中标注“★”为本项目核心参数要求，投标人必须满足。

1. 打印设备2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **参数** |
| 1 | 幅面 | A3； |
| 2 | 打印颜色 | 彩色； |
| 3 | 打印速度 | ≥20ppm； |
| 4 | 内存 | ≥192MB |
| 5 | 处理器 | ≥540Mhz； |
| 6 | 首页打印输出时间 | ≤黑白16秒，彩色17秒； |
| 7 | 打印分辨率 | ≥600x600dpi； |
| 8 | 月打印负荷 | ≥75000； |
| 9 | 打印技术 | 支持激光鼓粉一体； |
| 10 | 打印语言 | 支持PCL,PS等； |
| 11 | 接口 | 支持USB2.0或以上； |
| 12 | 网络 | 支持百兆以太网口或以上； |
| 13 | 进纸盒容量 | ≥250页； |
| 14 | 手送纸盒 | ≥100页； |
| 15 | 出纸盒容量 | ≥250页； |
| 16 | 支持自动双面打印 | 是； |
| 17 | 随机耗材 | ≥黑7000页/彩7300页； |
| 18 | 标准耗材 | ≥黑白7300页/彩色7300页； |
| 19 | 功耗 | ≤打印440W，待机30W； |
| 20 | 噪音 | ≤打印49dBA；就绪0； |

★21.投标方须是原厂商针对此项目授权的经销商，不接受OEM品牌产品的投标。

★22.售后要求：收到用户电话通知后，需三十分钟内到达现场维修。（提供承诺，加盖公章）

注：上表中标注“★”为本项目核心参数要求，投标人必须满足。

1. 打印设备3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **参数** |
| 1 | 幅面 | A4； |
| 2 | 打印颜色 | 彩色； |
| 3 | 打印速度 | ≥33ppm； |
| 4 | 打印速度 | A4双面≥33ppm，A5单面≥55ppm； |
| 5 | 内存 | ≥1GB； |
| 6 | 处理器 | ≥1.2GHz； |
| 7 | 首页打印输出时间 | ≤黑白6秒，彩色7秒； |
| 8 | 打印分辨率 | ≥1200x1200dpi； |
| 9 | 月打印负荷 | ≥80000； |
| 10 | 打印技术 | 支持激光鼓粉一体； |
| 11 | 打印语言 | 支持PCL,PS,PDF等； |
| 12 | 接口 | USB2.0或以上； |
| 13 | 网络 | 支持千兆以太网口； |
| 14 | 进纸盒容量 | ≥550页； |
| 15 | 手送纸盒 | ≥100页； |
| 16 | 出纸盒容量 | ≥250页； |
| 17 | 支持自动双面打印 | 是； |
| 18 | 随机耗材 | ≥黑6000/彩5000页； |
| 19 | 标准耗材 | ≥黑6000/1.25万，彩5000/9500页； |
| 20 | 功耗 | ≤打印571W，就绪33.2W，睡眠3.90W； |
| 21 | 噪音 | ≤打印51dBA，待机4.8B(A)； |

★22.投标方须是原厂商针对此项目授权的经销商，不接受OEM品牌产品的投标。

★23.售后要求：收到用户电话通知后，需三十分钟内到达现场维修。（提供承诺，加盖公章）

注：上表中标注“★”为本项目核心参数要求，投标人必须满足。

1. 打印设备4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **参数** |
| 1 | 幅面 | A3； |
| 2 | 打印颜色 | 黑白； |
| 3 | 打印速度（A4） | ≥35ppm； |
| 4 | 打印速度（A3） | ≥18ppm； |
| 5 | 内存 | ≥256MB； |
| 6 | 处理器 | ≥750MHz； |
| 7 | 首页打印输出时间 | ≤9秒； |
| 8 | 打印分辨率 | ≥1200x1200dpi； |
| 9 | 月打印负荷 | ≥65000； |
| 10 | 打印技术 | 支持激光鼓粉一体； |
| 11 | 打印语言 | 支持PCL,PS等； |
| 12 | 接口 | 支持USB2.0或以上； |
| 13 | 网络 | 支持百兆以太网口或以上； |
| 14 | 支持网络打印 | 是； |
| 15 | 进纸盒容量 | ≥250页； |
| 16 | 手送纸盒 | ≥100页； |
| 17 | 出纸盒容量 | ≥250页； |
| 18 | 随机耗材 | ≥12000页； |
| 19 | 标准耗材 | ≥12000页； |
| 20 | 功耗 | ≤打印710W |
| 21 | 噪音 | ≤打印52dBA，待机0； |

★22.投标方须是原厂商针对此项目授权的经销商，不接受OEM品牌产品的投标。

★23.售后要求：收到用户电话通知后，需三十分钟内到达现场维修。（提供承诺，加盖公章）

注：上表中标注“★”为本项目核心参数要求，投标人必须满足。

1. 打印设备5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **参数** |
| 1 | 幅面 | A4； |
| 2 | 打印颜色： | 黑白； |
| 3 | 打印速度 | ≥35ppm； |
| 4 | 打印速度 | A4双面≥31ppm，A5单面≥58ppm； |
| 5 | 内存 | ≥256MB； |
| 6 | 处理器 | ≥1200MHz； |
| 7 | 首页打印输出时间 | ≤6.33秒； |
| 8 | 打印分辨率 | ≥1200x1200dpi； |
| 9 | 月打印负荷 | ≥80000； |
| 10 | 打印技术 | 支持激光鼓粉一体； |
| 11 | 打印语言 | 支持PCL,PS，PDF等； |
| 12 | 接口 | 支持USB2.0或以上； |
| 13 | 网络 | 支持千兆以太网口； |
| 14 | 进纸盒容量 | ≥250页； |
| 15 | 手送纸盒 | ≥100页； |
| 16 | 出纸盒容量 | ≥150页； |
| 17 | 支持自动双面打印 | 是 |
| 18 | 随机耗材 | ≥1500页； |
| 19 | 功耗 | ≤打印495W，就绪5.5W，睡眠0.5W； |
| 20 | 噪音 | ≤打印6.8dBA，就绪2.5dBA； |

★21.投标方须是原厂商针对此项目授权的经销商，不接受OEM品牌产品的投标。

★22.售后要求：收到用户电话通知后，需三十分钟内到达现场维修。（提供承诺，加盖公章）

注：上表中标注“★”为本项目核心参数要求，投标人必须满足。

6.多功能一体机

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **指标** | **参数** |
| 1 | 幅面 | A4； |
| 2 | 打印颜色 | 黑白； |
| 3 | 打印速度 | ≥28ppm； |
| 4 | A5打印速度 | ≥49ppm； |
| 5 | 内存 | ≥256MB； |
| 6 | 处理器 | ≥800MHz； |
| 7 | 首页打印时间 | ≤6.6秒； |
| 8 | 打印分辨率 | ≥1200x1200dpi； |
| 9 | 最大负荷 | ≥3万； |
| 10 | 打印语言 | 支持PCL,PS,PDF等； |
| 11 | 网络 | 支持百兆以太网口或以上； |
| 12 | 进纸盒 | ≥250页； |
| 13 | 手送纸盒 | ≥10页； |
| 14 | 支持自动双面打印 | 是 |
| 15 | ADF | ≥35页； |
| 16 | 首页复印时间 | ≤6.5秒； |
| 17 | 复印份数 | ≥99； |
| 18 | 扫描速度 | ≥15页/分钟； |
| 19 | 传真内存 | ≥1000页； |
| 20 | 功耗 | ≤475瓦(打印)，4.5瓦(就绪)，1.0瓦(睡眠)； |

★21.投标方须是原厂商针对此项目授权的经销商，不接受OEM品牌产品的投标。

★22.售后要求：收到用户电话通知后，需三十分钟内到达现场维修。（提供承诺，加盖公章）

注：上表中标注“★”为本项目核心参数要求，投标人必须满足。