首都医科大学附属北京同仁医院

防治污染设施的建设和运行情况

 同仁医院崇文门院区包括中心花园污水站（接触氧化+混凝+深度消毒）与93号楼污水站（混凝+深度消毒），与亦庄南区污水站（接触氧化+混凝+深度消毒）设施运行均正常。

 为满足环保新要求，目前两个院区污水站正在改建，改建后将使用MBR膜技术。

 同仁医院 总务处

 2021年